Text for specification

Описание 
MOTUS^®CrossBoard
Гибридный пускатель двигателя, 3-полюсный
электронный модуль 0,075 - 0,6 А прямой и реверсивный пускатель / для резистивных нагрузок 0,075 - 0,6 A

Стандарты
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

Сертификация
UL, CCC

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	0,6 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	500 В

номинальный ток (UL):	0,6 A
номинальное напряжение (UL) AC:	500 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	2,8 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	500 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 175 A / 600 V AC  

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
36109000A