Text for specification

Описание 
MIEZ
Power analyser for front panel installation
Measurement of current, voltage, power, energy and derived values
Analysis and monitoring of voltage and power quality

Стандарты
EN 61010-1:2011 + A1
EN 61010-2-030:2011 + O1 + Z1

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	24 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	24 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	4,0 Вт
макс. напряжение IEC AC:	50 В
макс. напряжение IEC DC:	75 В

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
37010000A