招标说明

说明
CUSTO®60Classic
D0 熔断器管座，母线式，36mm
E 18 / 3极
60Classic

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

认证许可
VDE

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	400 V
额定电压 （IEC） DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	5.9 W
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	440 V
最大电压 IEC DC:	262 V
带熔断器时的分断能力:	50 kA

熔断器与母线的直接连接

适用熔断器和定位部件, 符合 DIN VDE 0636-3 标准 IEC / HD 60269-3 标准

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01058000