招标说明

说明
母线加长连接夹 1600 A
95 mm
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	1,400 A

power dissipation at full load of the item:	6.7 W
最大电流负载能力 (IEC):	1,600 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	72.7 kA

SCCR:	30 kA

原材料性能
螺钉:
	六角螺钉 M8, 对应边宽度 13
端子本体:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), tinned

端子主体: 铜型材, 镀镍,  用于搭接系统间隔  螺钉:  带槽六角螺钉 M8, 镀锌, 镀铬

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01145000