招标说明

说明
变径套，适用母线架 01138
适用 5 mm 母线
Accessories

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01170000