招标说明

说明
CRITO®
通用导线连接端子
16 - 120 mm², AWG 6 - 250 MCM
30Compact 3P
60Classic
100Energy
185mm-系统
中心供电单元

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	250 A
额定电压（IEC）AC:	800 V

额定电流 (UL):	255 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
最大电流负载能力 (IEC):	440 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	62.8 kA

连接端
16 - 120 mm² / AWG 4 - MCM 250 
细密导线, 直接连接或通过导线套连接, 
圆多股导线, 
多层软铜排 4 x 15.5 x 0.8 或 6 x 15.5 x 0.8 或 10 x 15.5 x 0.8 

(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

原材料性能
连接螺钉:
	六角螺钉 M10, 对应边宽度 17
端子本体:
	钢, 镀锌, 镀铬 
支承弹簧:
	耐腐蚀弹簧钢

其他
端子带集成的支撑弹簧, 不脱落的连接螺钉及开放的开口空间。
端子上标明了额定横截面积及扭力矩。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01203000