招标说明

说明
多层软铜排，无镀层，带绝缘皮
6x 24 x 1
547 A, 长 2 m
Accessories

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	547 A

power dissipation at full load of the item:	87.5 W

原材料性能
绝缘:
	temperature withstand up to 105 °C
	self-extinguishing, V0 according to UL 94
	breakdown voltage 20 kV
	stretching 370 %

其他
通过多层软铜排可显著降低母线连接的成本。硬铜排所需的折弯设备变得可有可无。有2mm的强绝缘层, 不需要额外的盖罩。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01255000