招标说明

说明
CRITO^®
通用导线连接端子
4 - 35 mm², AWG 12 - 2
30Compact 3P
60Classic
100Energy
185mm-系统

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	115 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	115 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
最大电流负载能力 (IEC):	270 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 I_pk :	34.9 kA

连接端
4 - 35 mm² / AWG 10 - AWG 2 
细密导线, 直接连接或通过导线套连接, 
圆单股导线和圆多股导线, 
多层软铜排 3 x 9 x 0.8 或 6 x 9 x 0.8 

(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

原材料性能
连接螺钉:
	螺钉 +/- (PZ3), 镀锌, 镀铬 
端子本体:
	钢, 镀锌, 镀铬 
支承弹簧:
	耐腐蚀弹簧钢

其他
端子带集成的支撑弹簧, 不脱落的连接螺钉及开放的开口空间。
端子上标明了额定横截面积及扭力矩。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01290000