招标说明

说明
CRITO^®
展开式连接夹
lam. Cu. 20x3 ... 32x15
60Classic
100Energy
185mm-系统
中心供电单元

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	500 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	800 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
中间位置供电时的电流负荷能力:	750 A
最大电流负载能力 (IEC):	750 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

SCCR:	25 kA

连接端
多层铜母线 从 3 x 20 x 1 至 10 x 24 x 1

原材料性能
连接螺钉:
	螺纹杆 M16, 内六角扳手 尺寸8 
端子本体:
	钢, 镀锌, 镀铬 
电缆衬垫:
	黄铜, 镀锡

端子主体: 镀锌不锈钢材, 镀铬螺钉: 内六角螺钉,  M16 x 1.5 (S8), 镀锌, 镀铬

其他
端子带不脱落的连接螺钉, 可叠加导线, 端子上标明了额定横截面积和扭力矩, 通过接触块实现导线与母线的连接。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01319000