招标说明

说明
通用母线支架
2 极，带内置螺钉孔
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电压（IEC）AC:	800 V
额定电压 （IEC） DC:	1000 V

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC DC:	1500 V

短路稳定性: 
Icw 最高 39.8kA - 255ms - DC 母线架间距 250 mm (20 x 10 mm 母线)
Icw 最高 45.7kA - 255ms - DC 母线架间距 400 mm (30 x 10 mm 母线)

其他
n   

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01602000