招标说明

说明
CRITO®60Classic
接线板，3 极
lam. Cu. 20 - 32 x 3 - 15
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

电气数值
额定电流（IEC）:	550 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
最大电流负载能力 (IEC):	800 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	63.1 kA

连接端
多层软铜排 从 3 x 20 x 1 至 10 x 32 x 1

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
盖罩:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素

端子: 	镀锌不锈钢, 镀铬 螺钉: 	内六角螺钉, 镀锌, 镀铬压固件: 	黄铜, 镀镍

其他
如果矩形母线不处于机械应力下, 也可连接矩形母线。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01753000