招标说明

说明
绝缘子
带双侧内螺纹，扳手规格 32
M8 x 35
Accessories

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电压（IEC）AC:	1500 V
额定电压 （IEC） DC:	1500 V

原材料性能
主体:
	耐温性最高 200°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 600, 
	不含卤素

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
05782000