招标说明

说明
TRITON®Panel
D 型 熔断器支持件
E 33 / 63 A / 3 极, 适用于定位螺栓
防触摸保护符合 DGUV V3

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

认证许可
CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	500 V
额定电压 （IEC） DC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	12.0 W
额定冲击耐受电压 Uimp:	4 kV
最大电压 IEC AC:	725 V
最大电压 IEC DC:	525 V
带熔断器时的分断能力:	50 kA

必须严格遵守标注在产品上的馈电方向

符合 DIN VDE 0636 部分 3011  690 V

连接端
框端子 : 
1.5 - 35 mm² 细密导线, 直接连接或通过导线套连接, 
1.5 - 10 mm² 圆单股导线
Md 2.4 - 3.2 Nm

(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

原材料性能
壳体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
连接螺钉:
	螺钉 +/- (PZ2), 镀锌, 镀铬

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31176000A