招标说明

说明
AMBUS®Panel
圆筒形帽熔断器支持件
10 x 38 / 1P/N
32 A / 690 V, 带集成零线

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	32 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	0.9 W

rated isolation voltage Ui AC:	690 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	4 kV
最大电压 IEC AC:	725 V

适用于熔断器 符合IEC / EN 60269-2
 带允许的额定损耗功率
  最大3W适用gG/gL 
最大1.2W适用aM

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
熔断器支架:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 600, 
	不含卤素
连接螺钉:
	螺钉 +/- (PZ2), 镀锌, 镀铬

其他
连接夹开口空间较大
放置标志牌

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31273000A