招标说明

说明
AMBUS®Panel
熔断器式隔离开关
10 x 38 / 2P
32 A / 690 V, 用于半导体保护熔断体

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), CSA, UL, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	32 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	30 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	600 V

AC-22B (400 V)

power dissipation at full load of the item:	0.6 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

SCCR:	100 kA

适用于熔断器符合 IEC / EN 60269-2
允许的额定损耗功率
适用于r gG/gL 最大 3 W 
适用于aM 最大 1.2 W
适用于aR/gR, 最大4.3 W

连接端
用于符合 IEC / EN标准的使用  : 
1导线 : 
铜 0.75 - 25 mm²
2 导线(相同横截面积) : 
铜 0.75 - 10 mm²
所有导线为细密导线, 直接连接或通过导线套连接
(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积)
Md 2.0 - 2.5 Nm / 18 - 22 lb.in.

用于符合 UL / CSA标准的使用 : 
只使用符合UL486E标准的铜导线 
1 导线 : 
AWG 18 - AWG 8, B类, Md 2.0 - 2.5 Nm / 18 - 22 lb.in.
AWG 6 - AWG 4, C类, Md 2.5 - 3.0 Nm / 22 - 26 lb.in.
 2导线(相同横截面积): 
AWG 18 - AWG 8, B类, Md 2.0 - 2.5 Nm / 18 - 22 lb.in.
AWG 6, C类, Md 2.0 - 2.5 Nm / 18 - 22 lb.in.

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
熔断器支架:
	耐温性最高 140°C, 
	根据UL 94 有阻燃性,  
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
连接螺钉:
	螺钉 +/- (PZ2), 镀锌, 镀铬

其他
连接夹开口空间较大
放置标志牌

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31276000