招标说明

说明
梳形母线, 1 线, 条型梳齿，齿距 18 mm
100 A, 1 m 长
25 mm²
Accessories

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	100 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	1000 V

额定电流 (UL):	100 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2.8 W
中间位置供电时的电流负荷能力:	200 A
额定冲击耐受电压 Uimp:	4 kV

SCCR: 100 kA with fuse Class J 200 A 

UL / CSA : 
480 V AC,  AES CC 或 AES 10x38  600 V AC
侧面供电时100A
中间供电时200A

SCCR = 10 kA
SCCR =  100kA,当 预熔断器 J级 200A时

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31548000