招标说明

说明
feeder module 1-pole
direkte Einspeisung der Kammschiene
2,5 - 50 mm² / AWG 14 - 1
Accessories

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A

额定电流 (UL):	115 A
额定电压 (UL) AC:	1000 V
额定电压 (UL) DC:	1000 V
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1000 V

连接端
2,5 - 50 mm² (14 - 1 AWG Copper wire) Eindrätig und Mehrdrähtig 
2,5 - 35 mm² (14 - 2 AWG Copper wire) Feindrätig mit und ohne Aderendhülse

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31562000