招标说明

说明
AMBUS^®60Classic
熔断器座，母线式，带LED
适用 CC 级熔断体，UL-248-4，带LED 110 - 690 V AC / DC
CC 级 / 3 极
60Classic

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system J

认证许可
CSA, UL

电气数值

额定电流 (UL):	30 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1.8 W
带熔断器时的分断能力:	200 kA

SCCR:	200 kA

连接端
符合IEC标准: 铜 1.5 … 6 mm2 (f,  re)
符合UL /CSA标准: AWG 16 … AWG 10(str)

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31959000