招标说明

说明
EQUES^®60Classic
母线转接器 160 A，3 极
90 x 200
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	160 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	12.0 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

SCCR: 35 kA with T1, XT1, XT2 125 A / 480 V AC, 35 kA with 140G-G-G, 140G-H 125 A / 480 V AC 

原材料性能
导线绝缘层: 	PVC, 耐温性 最高105 °C

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32020000A