招标说明

说明
EQUES®60Classic
母线转接器 63 A
适用于直接启动器 ABB MS45x、Eaton PKZM4、Siemens S2
55 x 260, 带导线 AWG 8 (10 mm²)
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	65 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	6.9 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with PKZM4 60 A / 480 V AC , 100 kA with MS45x 60 A / 480 V AC , 100 kA with S2 60 A / 480 V AC  

其他
导线末端超声铸压。
卡接机构用于在母线上滑动

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32460000