招标说明

说明
EQUES^®60Classic
母线转接器 80 A
1 个可调节支承导轨
54 x 200，不带导线，正面带螺钉端子 1.5 - 16 mm²
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	80 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	9.3 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC DC:	800 V

原材料性能
导线绝缘层: 耐温性 最高105 °C

其他
自主相位选择。
卡接机构用于在母线上滑动

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32464000