招标说明

说明
EQUES®60Classic
母线转接器 160 A，3 极
90 x 200
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	160 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	12.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

SCCR: 65 kA with 3 NS80, NSX80 125 A / 480 V AC, 65 kA with T1, T2, XT1, XT2 125 A / 480 V AC, 65 kA with FD160 125 A / 480 V AC 

原材料性能
导线绝缘层: 	PVC, 耐温性 最高105 °C

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32575000