招标说明

说明
EQUES^®185Power
母线转接器 1000 A
300 x 652, 上端/下端连接，螺钉连接
185Power

185Power是具有革新意义的用于电能分配的母线系统, 包括母线系统、用于供电的连接模块/条形连接器,加长连接夹,条形NH-熔断器式隔离开关, 条形NH-隔离开关熔断器组和连接断路器的转接器

通过 Crosslink防触摸保护模块的使用实现185mm母线系统的防触摸保护。

Crosslink 防触摸保护模块的防护等级为IP2X(正面)。
Crosslink防触摸保护带有附加的缝隙盖罩IP4X(正面)

所有的系统部件可以通过挂钩安全、简便、快捷的安装在Crosslink防触摸保护模块上。

30mm,  40mm,  60mm,  80mm,  100mm,  120mm x 10mm的扁平铜母线系统。选择组装的短路稳定性已通过检测。可达到的最大值为: 脉冲峰值电流 Ipk最大105kA/秒,  Icw 最大50kA/秒。

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	1,000 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	800 V

额定电流 (UL):	800 A
额定电压 (UL) AC:	1000 V

power dissipation at full load of the item:	288.0 W

rated isolation voltage U_i AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	12 kV

额定冲击耐受电流 I_pk :	106 kA

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32785000A