招标说明

说明
盖罩，适用于线鼻子，上端/下端插接
适用于 QCB-NH3
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33144000