招标说明

说明
QUADRON^®Panel
NH 熔断器式隔离开关，尺寸 4a，1600 A，固定式
2 个螺钉 M12

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值
额定电流（IEC）:	1,600 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

AC-22B (400 V),  AC-21B (690 V)

DC-21B (440 V)

power dissipation at full load of the item:	240.0 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	8 kV

连接端
扁平连接(50 mm 宽) 2xM12

原材料性能
触点: 
预压紧弹性铜连接, 镀银
螺钉: 
六角螺栓,  镀锌

其他
开关装备有灭弧装置。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33204000