招标说明

说明
隔板框，单框
143 x 210, 适用 33221, 33222
尺寸 00
Accessories

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

原材料性能
主体:
	耐温性最高 70°C, 
	根据UL 94 有阻燃性

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33225000