招标说明

说明
QUADRON^®100Energy
条形 NH 熔断器座，160 A
棱形端子 70 mm²
尺寸 00
100Energy

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	17.5 W
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	800 V
带熔断器时的分断能力:	50 kA

连接端
棱形连接端子 铜, 铝 : 
圆多股导线 16 - 70 mm², 
扇形多股导线 16 - 70 mm² , 
细密导线带导线套16 - 70 mm²

(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200
触点:
	预压紧弹性铜连接, 镀银   
防触摸保护:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 600, 
	不含卤素

其他
通过挂钩实现不打孔安装

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33384000