招标说明

说明
QUADRON^®Panel
圆筒形帽熔断器座
Class J 级 / 3 极，连接端子 150 mm²
200 A / 600 V (41x146)

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

认证许可
UL

电气数值

额定电流 (UL):	200 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	13.0 W

SCCR:	200 kA

适用J级 熔断器 110 - 200A 符合 UL 248-8标准 (41x146)

连接端
AWG 2 - MCM 300 绞合导线(多股的), 适用 33, 6 - 152 mm²

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
盖罩:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33409000