招标说明

说明
电流互感器 150 A / 5 A 
1.5 VA / 精度等级 1
尺寸 00 - 3
185Power

标准
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

电气数值
power dissipation at full load of the item:	1.5 W

原材料性能
材料 PA6.6, 
电气铸塑树脂, 
耐温性最高 120 °C
连接导线: 
二次的; 铜绞合线 高灵活性 2.5mm², 长度 1.5m

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33744000