招标说明

说明
母线支架，侧面
中心供电单元

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	8 kV

也可用于4线母线系统。

原材料性能
主体:
	耐温性最高 130°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 600, 
	不含卤素

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
35008000