招标说明

说明
MOTUS®60Classic
混合式电动机起动器，3 极
1.5 - 9 A 直接和反向起动器，带 IO-Link
带 CrossLink®Technology 技术
60Classic

标准
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-2:2011
IEC 61508-1:2010
ISO 13849-1:2015

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	9 A
额定电压（IEC）AC:	500 V

额定电流 (UL):	7.6 A
额定电压 (UL) AC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	12.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	550 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with JDDZ fuse Class J 400 A / 600 V AC  

连接端
螺钉端子(圆单股、细密、细密导线带导线套)
0.14- 2.5mm² / 0.5  - 0.6Nm
功率输出系统装备可插接端子。

原材料性能
壳体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素

其他
4种功能集成: 
右侧保护
左侧保护
电机保护继电器
不间断保护至等级3

结构宽度 22.5mm
3千万次电气开关次数

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
36128000A