招标说明

说明
MOTUS^®C14 30Compact Connect Plus
混合型电机启动器，3 极或 1 极分断
0.1 - 2.6 A  直接和反向起动器
with IO-Link interface, with display
30Compact 3P

标准
IEC 60947-1:2007 + A1:2010
IEC 60947-4-2:2011

认证许可
UL, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	2.6 A
额定电压（IEC）AC:	500 V

额定电流 (UL):	2.6 A
额定电压 (UL) AC:	480 V

power dissipation at full load of the item:	20.0 W

rated isolation voltage U_i AC:	500 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	4 kV

SCCR:	100 kA

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
36256000A