招标说明

说明
多层软铜排，镀锡，带绝缘皮
10x 63 x 1
1481 A, length 2 m
Accessories

标准
IEC 61439-1:2020

认证许可
UL

电气数值
端部供电（IEC）:	1,481 A

损耗功率:	146.7 W

其他
通过镀锡铜排可显著降低连接位置准备工作的成本。
可有效保护铜排不受侵蚀性物质损害。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01123000