招标说明

说明
QUADRON®60Classic
NH 熔断器座(固定式)，160A
螺钉, 可螺钉连接在母线上
尺寸 00 / 单极
100Energy
185mm-系统

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

电气数值
额定电流（IEC）:	160 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 （IEC） DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	4.7 W
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	800 V
最大电压 IEC DC:	800 V
带熔断器时的分断能力:	50 kA

适用熔断器 IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 尺寸00 损耗功率最高 12 W

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
03587000