招标说明

说明
门耦合旋转手柄
for padlock

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

其他
handle can be locked in position 0 (off) with up to three locks with shackle diameter 4 to 5 mm

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
23910000AD