招标说明

说明
梳形母线, 1 极, 叉型梳齿，齿距 27 mm
80 A，1 m 长
16 mm²
Accessories

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	80 A
额定电压（IEC）AC:	400 V

power dissipation at full load of the item:	2.8 W
中间位置供电时的电流负荷能力:	130 A
额定冲击耐受电压 U_imp:	4 kV

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31024000A