招标说明

说明
AMBUS®Panel
熔断器式隔离开关
14x51 / 1P + N
50 A / 690 V

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
IEC (CB), CSA, UL, CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	50 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	50 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	2.2 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

SCCR:	100 kA

适用于熔断器符合 IEC / EN 60269-2, 允许的额定损耗功率 
gG/gL最大5 W  
 aM 最大3W

连接端
框端子 : 
1.5 - 35 mm² / AWG 14 - AWG 2 
细密导线, 直接连接或通过导线套连接
Md 2.5 - 3.0 Nm / 22 - 26 lb.in.

(细密导线+导线套可能未达到最大横横截面积) 

其他
连接夹开口空间较大
放置标志牌

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31116000