招标说明

说明
AMBUS®Panel
圆筒形帽熔断器支持件
10 x 38 / 3P/N
32 A / 690 V, 带集成零线

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
CCC

电气数值
额定电流（IEC）:	32 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	1.5 W

rated isolation voltage Ui AC:	690 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	4 kV
最大电压 IEC AC:	725 V

是用于熔断器符合 IEC / EN 60269-2 带允许的额定损耗功率 
最大3W适用gG/gL
最大1.2W适用aM

其他
连接夹开口空间较大
放置标志牌

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31274000A