招标说明

说明
CUSTO®Panel
D0 熔断器管座，固定式
E 14 / 16 A / 1P
带防触摸保护

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

认证许可
VDE

电气数值
额定电流（IEC）:	16 A
额定电压（IEC）AC:	400 V
额定电压 （IEC） DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	0.4 W
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV
最大电压 IEC AC:	440 V
最大电压 IEC DC:	262 V
带熔断器时的分断能力:	50 kA

必须严格遵守标注在产品上的馈电方向

其他
连接夹开口空间放置标志牌较大

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31301000