招标说明

说明
CUSTO®60Classic
D 熔断器管座，母线式, 42 mm
适用母线 10 mm, 定位螺栓
E 27 / 3极
60Classic

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

电气数值
额定电流（IEC）:	25 A
额定电压（IEC）AC:	500 V
额定电压 （IEC） DC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	1.2 W
额定冲击耐受电压 Uimp:	4 kV
最大电压 IEC AC:	550 V
最大电压 IEC DC:	525 V
带熔断器时的分断能力:	50 kA

熔断器通过镀银铜板连接在母线上

适用于熔断器和定位部件, 符合 DIN VDE 0636-3 IEC / HD 60269-3标准

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31481000