招标说明

说明
QUADRON^®60Classic
母线式熔断器座，Class J 级，上端或下端连接
适用于熔断体 Class J 级 110 - 200 A (41x146)
3 极，带框端子
60Classic

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

认证许可
UL

电气数值

额定电流 (UL):	200 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
额定电压 (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	22.3 W

SCCR:	200 kA

不能使用带锋锐触刀的熔断器

系统元件: 正面防护等级 IP30 符合DIN EN 60529标准,  取决于安装时的连接区域 
转接器模块: 正面保护等级 IP20, 符合 DIN EN 60529 (防止手指接触) 

连接端
AWG 2 - MCM 300 绞合导线(多股的), 适用 33, 6 - 152 mm²

其他
此产品基于UL-许可列入IZLT2类别以及NMTR类别(文件E123577)

CrossLink® Technology的转接器技术
通过快速安全对调转换模块更换上下端出线; 带电部分带有触摸保护 简便安全的挂接和连接
通过两部分组成的防触摸保护实现安全的连接
适用矩形母线的母线架可覆盖安装

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33403000