招标说明

说明
CAPUS®Panel
隔离开关，3 极
框端子 2.5 - 16 mm² / WG 16 - 6，黄色-红色手柄
16 A

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	16 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	16 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

AC-23 A (690 V / 16 A)
AC-22 A (690 V / 16 A)
AC-21 A (690 V / 16 A)

power dissipation at full load of the item:	0.3 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	4 kV
rated making capacity:	2.1 kA

连接端
für Anwendungen nach IEC / EN :
2,5 - 16 mm² rund eindrähtig, feindrähtig und feindrähtig mit Aderendhülse
16 mm² rund mehrdrähtig
Md 2 Nm

für Anwendungen nach UL / CSA :
AWG 16 - 6
17,7 lb-in

其他
lockable in 0-position with a padlock (max. 4 mm diameter)

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33838000A