招标说明

说明
EQUES®CrossBoard
转接器 25 A
1 个可调节支承导轨，带导线 AWG 12 (4 mm²)
45 x 160

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
IEC (CB), UL

电气数值
额定电流（IEC）:	25 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	25 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1.9 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

原材料性能
壳体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 600
支承导轨:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 550, 
	不含卤素

其他
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32676000A