招标说明

说明
EQUES^®CrossBoard
转接器 32 A
1 个可调节支承导轨，带长 160 mm 的 AWG 10 (6 mm²) 导线，适用于带弹簧连接端子的产品
45 x 160

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
IEC (CB), UL

电气数值
额定电流（IEC）:	32 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	30 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

原材料性能
壳体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 600
支承导轨:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 550, 
	不含卤素

其他
Conductor ends ultrasonic compressed.
Click mechanism when pushing onto the CrossBoard®.

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32686000A