招标说明

说明
封闭盖板
开槽
17 x 86 x 700
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值

原材料性能
盖罩:
	耐温性最高 70°C, 
	根据UL 94 有阻燃性

其他
用于防止从上面和下面触摸母线, 有带缝隙的区域、可折断以便引入导线。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01042000