招标说明

说明
CRITO®30Compact
接线板，3 极
35 - 150 mm², AWG 2 - 300 MCM,  lam. Cu. 15 - 20 x 5 - 10
30Compact 3P

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	275 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	285 A
额定电压 (UL) AC:	600 V
最大电流负载能力 (IEC):	480 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	45.9 kA

SCCR:	18 kA

连接端
for applications acc. to IEC / EN :
35 - 150 mm² stranded round cables and stranded sectored cables
flexible cables, directly or with wire-end ferrule
(flexible cables of maximum cross-section may not fit when using wire-end ferrule)

also for the connection of lam. Cu up to 20x10 

for applications acc. to UL / CSA :
only Cu cables Class B acc. to UL 486E
35 - 150 mm² / AWG 2 - MCM 300

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200
盖罩:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200

端子: 镀锌不锈钢材, 镀铬螺钉: 	内六角螺钉 M8 x 37,  压固件: （承压件）	黄铜, 镀镍

其他
端子带不脱落的连接螺钉
可叠加导线
端子上标明了额定横截面积及扭力矩。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01165000