招标说明

说明
2T 型母线 720 mm²
长 3.60m, 镀锡
60Classic
185mm-系统
中心供电单元

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
power dissipation at full load of the item:	273.0 W

diagram current capacity (IEC)

原材料性能
主体:
	Cu-ETP R300 (EN 13601), tinned

即使在恶劣环境下也抗腐蚀

其他
通过镀锡铜排可显著降低连接位置准备工作的成本。
可有效保护铜排不受侵蚀性物质损害。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01190000