招标说明

说明
母线支架
3 线，带内置螺钉孔
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电压（IEC）AC:	800 V
额定电压 (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	8 kV
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 Ipk :	90 kA

short-circuit capacity IEC / EN :
Ipk max. = 90 kA (2 busbar supports in 500 mm distance)
go to calculation for  3-pole system (IEC)  

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素
螺钉:
	螺钉 +/- (PZ2), 镀锌, 镀铬

其他
适合用作外侧支架和中间支架
带内置螺钉孔。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01232000