招标说明

说明
封闭盖板
76 mm 进深，2.40 m 长
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值

原材料性能
盖罩:
	耐温性最高 70°C, 
	根据UL 94 有阻燃性

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01237000