招标说明

说明
支架，适用空间盖板
30Compact 3P
30Compact 5P

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值

原材料性能
主体:
	耐温性最高 125°C, 
	根据UL 94 有阻燃性, 
	耐蠕变性 CTI 200, 
	不含卤素

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01317000